{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Erhebungsblatt 1_Kontext","Erhebungsblatt 2_Matrix","Erhebungsblatt 2_Matrix_alt"],"not_rendered":{"images":15,"defined_names":3,"comments":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Erhebungsblatt 1_Kontext","index":0,"n_rows":67,"n_cols":9,"rows_kept":67,"merged":[[2,0,17,8],[19,6,20,8],[21,2,21,4],[22,2,23,5],[24,2,24,4],[27,1,27,8],[28,1,35,8],[41,1,41,4],[41,5,41,8],[42,2,42,3],[42,6,42,7],[43,2,45,3],[43,6,45,7],[44,4,45,4],[44,8,45,8],[46,2,48,3],[46,6,48,7],[47,4,48,4],[47,8,48,8],[49,2,51,3],[49,6,51,7],[50,4,51,4],[50,8,51,8],[52,2,54,3],[52,6,54,7],[53,4,54,4],[53,8,54,8],[55,2,57,3],[55,6,57,7],[56,4,57,4],[56,8,57,8],[60,0,65,3],[66,0,69,3]]}
["Greenergy - Optimierung von Bodenverbrauch und Bodenversiegelung an Betriebsstandorten"]
["Erhebungsblatt 1: Allgemeine Informationen und Kontextbeschreibung zum Betriebsstandort",{"$nulls":6},"www.donau-uni.ac.at/greenergy"]
["Informationen zur Anwendung:  Die vorliegende Matrix zur Erfassung von Bodenfunktionen, Ökosystemfunktionen und Ökosystemleistungen (ÖSL) wurde im Rahmen des Projektes \"Greenergy - Potenziale von Betriebsstandorten für Klimaregulation und Biodiversitätsschutz durch optimierte Bodennutzung\", gefördert durch die WKO Niederösterreich, entwickelt. Sie dient als Analysewerkzeug zur Identifikation von Potenzialen für eine optimierte Bodennutzung und bietet eine fundierte Grundlage für die Beratung zur Ökologisierung von Betriebsstandorten, insbesondere zur Entsiegelung und Reduktion von Bodenverdichtungen.\nDas Analysewerkzeug besteht aus zwei Erhebungsblättern (Erhebungsblatt 1: Allgemeine Informationen und Kontextbeschreibung zum Betriebsstandort; Erhebungsblatt 2: Matrix zur Einschätzung der Kapazität der Ökosystemfunktionen am Betriebsstandort) und ist in vier Abschnitte (A bis D) für die Datenerhebung und -eingabe gegliedert. \nEingabefelder sind jeweils hellgrau hinterlegt.\nIn Abschnitt A) werden allgemeine Informationen zum betrachteten Betriebsstandort und zur durchgeführten Datenerhebung erfasst. In Abschnitt B) erfolgt eine grobe Einordnung des Umfelds des Betriebsstandortes in vordefinierte Bebauungs- und Landbedeckungstypologien. Mit Hilfe dieser Kontextbeschreibung können kumulative Effekte für eine lokale Klimaregulation, Biodiversitäts-sicherung und Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln und Materialien, sowie mögliche Barrierewirkungen identifiziert werden. In Abschnitt C) werden Bereiche am Betriebsstandort mit unterschiedlicher Versiegelung und Oberflächenausstattung flächenanteilig erfasst (z.B. durch Herausmessen im Niederösterreich-Atlas) und vordefinierten Ausstattungsvarianten (jeweils a bis d) zugeordnet. \nEntlang der jeweiligen Zeile der unterschiedlich ausgestatteten Landbedeckungsbereiche sind in Abschnitt D) Vorschläge zur Einschätzung der Kapazität jedes Bereichs zur Erbringung verschiedener Ökosystemleistungen eingetragen (0 bis 3). Die Ökosystemleistungen sind dabei den Merkmalsgruppen Filter & Puffer, Pflanzenproduktion, Klimaregulation, Biodiversität und Kulturelle Ökosystemleistungen zugeordnet. Die Kapazitätseinschätzung ist jeweils kontextbezogen zu überprüfen und kann übernommen oder entsprechend angepasst werden. \nDurch die Betrachtung der vorhandenen Landbedeckungsbereiche am Betriebsstandort gemeinsam mit der Kapazitätseinschätzung und Interpretation aller Ökosystemleistungen, lassen sich Optimierungspotentiale identifizieren und konkrete Maßnahmenvorschläge zur Optimierung von Bodenverbrauch und Bodenversiegelung ableiten (Abschnitt E)."]
{"$rows_empty":15}
["A)","Allgemeine Daten"]
[null,"Aufnahmedatum:"," ",null,null,"Aufnahme erfolgt durch: "]
["Informationen zum aufgenommenen Betriebsstandort"]
[null,"Projekt- bzw. Standortbezeichnung:"]
[null,"Adresse:"]
[]
[null,"GST-Nr.:"]
[null,null,"Gesamtfläche des Betriebsstandorts:","m²"]
[]
[null,"Anmerkungen zu konkreten Vorhaben des Betriebes (z.B. geplante Erweiterungen) oder zu geplanten Entwicklungen im Betriebsumfeld (z.B: Umwidmungen von benachbarten Grundstücken, geplante Bebauungen, etc.):"]
{"$rows_empty":9}
["B)","Kontextbeschreibung des Betriebsstandortes"]
[null,"Durch die Kontextbeschreibung des Betriebsstandortes können kumulative Effekte für Klimaregulation, Biodiversität und Ernährungssicherheit, sowie Barrierewirkungen identifiziert werden."]
[null,"Beschreiben Sie das Umfeld des Betriebsstandortes im Umkreis von ca. 500 m (das entspricht einer betrachteten Gesamtfläche von ca. 1 km²) anhand der folgenden Typologien1:"]
[]
[null,"Frei- und Grünräume",{"$nulls":3},"Bebaute Flächen"]
[null,"Typologie","Beschreibung",null,"Flächenanteil (in %)","Typologie","Beschreibung",null,"Flächenanteil (in %)"]
[null,"A. Dichte Bäume","Waldreiche Landschaft mit Laub- und / oder immergrünen Bäumen. Landbedeckung meist durchlässig (niedrige Pflanzen). Zonenfunktion ist natürlicher Wald, Baumkultivierung oder Stadtpark.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)","1. Kompakte mittelhohe Anlage","Dichte Hochhäuser mit 3-9 Stockwerken, Wenig oder keine Bäume vorwiegend versiegelte Wege und Plätze. Stein, Ziegel und Beton als verwendete Materialien.","Dichte Hochhäuser mit 3-9 Stockwerken, Wenig oder keine Bäume vorwiegend versiegelte Wege und Plätze. Stein, Ziegel und Beton als verwendete Materialien.","Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)"]
[{"$nulls":4},"%",{"$nulls":3},"%"]
[]
[null,"B. Verteilte Bäume","Leicht bewaldete Landschaft mit Laub- und / oder immergrünen Bäumen. Landbedeckung meist durchlässig (niedrige Pflanzen). Zonenfunktion ist natürlicher Wald, Baumkultivierung oder Stadtpark.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)","2. Offene mittelhohe Anlage","Offene Organisation von Hochhäusern. Durchlässigee Landbedeckungen mit niederen Pflanzen und verstreuten Bäumen.  Beton, Stahl, Stein, Glas als verwendete Materialien.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)"]
[{"$nulls":4},"%",{"$nulls":3},"%"]
[]
[null,"C. Gebüsch und Mehrjährige","Offene Anordnung von Sträuchern und kurzen Bäumen. Landbedeckung meist durchlässig (nackter Boden). Zonenfunktion ist Steppe oder Landwirtschaft.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)","3. Kompakte niedrige Siedlungsräume","Dichte niedrige Häuser (1–3 Stockwerke). Wenig oder keine Bäume, vorwiegend versiegelte Wege und Plätze. Stein, Ziegel und Beton als verwendete Materialien.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)"]
[{"$nulls":4},"%",{"$nulls":3},"%"]
[]
[null,"D. Niedere Pflanzen, Gras","Unstrukturierte Landschaft mit Gras, krautigen Pflanzen / Getreide. Wenige oder keine Bäume. Die Zonenfunktion ist Naturrasen oder Landwirtschaft.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)","4. Offene niedrige Siedlungsräume","Offene Organisation von Häusern (1-3 Stockwerke). Durchlässige Land-bedeckungen mit niederen Pflanzen und verstreuten Bäumen. Holz, Ziegel, Stein, Fliesen  und Beton als verwendete Materialien.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)"]
[{"$nulls":4},"%",{"$nulls":3},"%"]
[]
[null,"E. Wasser","Große offene Gewässer, wie Seen, Flüsse und Feuchtgebiete.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)","5. Industrie- und Gewerbegebiete","Niedere und mittelhohe industrielle Strukturen. Wenig oder keine Bäume. Landbedeckung hauptsächlich versiegelt. Stahl, Beton, Metall und Stein als verwendete Materialien.",null,"Geschätzter Anteil der betrachteten Gesamtfläche (ca. 1 km²)"]
[{"$nulls":4},"%",{"$nulls":3},"%"]
[]
[null,"1 Typologie nach Stewart, I. D., & Oke, T. R. (2012). Local Climate Zones for Urban Temperature Studies. Bulletin of the American Meteorological Society, 93(12), 1879–1900. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1 "]
[]
["Hinweise zur Kontextbeschreibung: Hierfür kann z.B. Kartenmaterial aus dem NÖ-Atlas (https://atlas.noe.gv.at) herangezogen werden. Mit Hilfe der Werkzeugbox wird ein Umgebungskreis (Radius = 500 m) eingetragen. Die unterschiedlichen Landbedeckungsanteile innerhalb des Kreises können dann anhand des Luftbilds eingeschätzt werden.\nSofern verfügbar, können ausgesuchte Satellitendaten dabei helfen Bereiche mit extremen Oberflächentemperaturen zu identifizieren. "]
[]
[]
[]
[]
[]
["Abbilungen: Beispielhafte Darstellung eines Betriebsstandorts: Satellitendatenauswertung von Oberflächentemperaturen (links), Auszug aus dem NÖ-Atlas mit eingezeichnetem Umgebungskreis (mitte) und Darstellung modellierter Kühlungseffekte (recht)"]

{"sheet":"Erhebungsblatt 2_Matrix","index":1,"n_rows":47,"n_cols":18,"rows_kept":47,"merged":[[2,0,2,1],[4,0,4,6],[4,8,4,15],[5,0,5,3],[5,4,5,6],[5,8,5,15],[5,17,6,17],[6,0,6,1],[6,10,6,12],[6,13,6,14],[7,0,7,3],[9,8,9,15],[10,0,13,0],[10,17,14,17],[14,4,14,6],[14,8,14,15],[16,8,16,15],[17,17,21,17],[21,4,21,6],[21,8,21,15],[23,8,23,15],[24,0,27,0],[24,17,28,17],[28,4,28,6],[28,8,28,15],[30,8,30,15],[31,0,34,0],[31,17,35,17],[35,4,35,6],[35,8,35,15],[37,8,37,15],[38,0,41,0],[38,17,42,17],[42,4,42,6],[42,8,42,15],[44,1,44,15],[45,1,45,15],[46,1,46,15]]}
["Greenergy - Optimierung von Bodenverbrauch und Bodenversiegelung an Betriebsstandorten"]
["Erhebungsblatt 2: Matrix zur Einschätzung der Kapazität der Ökosystemfunktionen am Betriebsstandort",{"$nulls":7},"Legende: Einschätzung der Kapazität der Ökosystemfunktionen zur Erbringung von Ökosystemleistungen",{"$nulls":8},"Aufnahme erfolgt durch: "]
["Aufnahme-\ndatum:",null," ","Gesamtfläche des Betriebsstandorts:","m²","Projekt- bzw. Standortbezeichnung:",null,null,0,"keine Kapazität",1,"geringe Kapazität",2,"relevante Kapazität",3,"hohe Kapazität"]
[]
["C) Erfassen und Zuordnen der Bereiche am Betriebsstandort zu verschiedenen Ausstattungsvarianten",{"$nulls":7},"D) Einschätzung der Kapazität der Ökosystemfunktionen und zu sichernden Ökosystemleistungen",{"$nulls":8},"E) Notizen"]
[" Landbedeckungsbereiche \nam Betriebsstandort",{"$nulls":3},"Ausstattungsvarianten und ihre Wirkung auf Ökosystemfunktionen \n(inkl. Boden- und Lebensraumfunktionen)",{"$nulls":3},"Kapazität der Ökosystemfunktionen, Ökosystemleistungen zu erbringen \n(nach Merkmalsgruppen, zur Strukturierung und Verortung von Ökosystemleistungen)",{"$nulls":8},"Notizen und Zusammenfassende Anmerkungen für die Erstberatung (Potentiale, möglich Ansatzpunkte und Maßnahmen, etc.)"]
["Bereiche am Standort",null,"Größe des \nBereichs in m²","Größe in % der Standortfläche","Bodenaufbau und Bodenstruktur ","Bepflanzungsart","Bodenteilfunktionen (abgeleitet aus Bodenaufbau, Bodenstruktur und Bepflanzungsart)",null,"Merkmal:\nFilter & Puffer","Merkmal: Pflanzenproduktion","Merkmal: Klimaregulation",null,null,"Merkmal: Biodiversität",null,"Merkmal: Kulturelle Ökosystemleistungen"]
["Landbedeckungsbereiche am Betriebsstandort lassen sich zur Abschätzung der Boden- und Lebensraumfunktionen verschiedenen Ausstattungsvarianten zuordnen",{"$nulls":3},"Basierend auf vorhandenem Bodenaufbau und -struktur können Annahmen zu Bodenfunktionen getroffen werden","Bestehende Pflanzensysteme und -gesellschaften lassen auf  die Bodengesundheit schließen","Bodenteilfunktionen helfen bei der Einschätzung der Kapazität zur Erbringung von Ökosystemleistungen",null,"Reinigung von Schadstoffen & Schwermetallen*","Bereitstellung Nahrungsmittel, Materialien, Fasern (z.B. Mulchgräser)","Kühlungs-leistung","Regenwasser-rückhalt und \n-speicherung","CO2-Speicherung","Teil eines biodiversen Verbundsystems**","Lebensraum für Bestäuber***","Aufenthaltsqualität & Identität: Mensch-Naturbeziehung"]
[]
[1,"Dachflächen",{"$nulls":6},"Kapazitätseinschätzung zu den Dachflächen",{"$nulls":8},"Potentiale Dachflächen"]
[null,"1a","m²","%","kein Substrat","keine Bepflanzung","starke Oberflächenerwärmung, kein Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, kein Bodenleben und keine Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"1b","m²","%","Substrathöhe < 10 cm ","Extensivbegrünung"," Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,1,1,1,1,0,1,1]
[null,"1c","m²","%","Substrathöhe 10-80 cm","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden","Verdunstungskühlung, Bodenbeschattung, guter Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, gutes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,2,2,2,2,2,1,2,2]
[null,"1d","m²","%","Substrathöhe > 80 cm mit Strukturelementen","vielfältige Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden und Kleinbäumen","Verdunstungskühlung, Bodenbeschattung, sehr guter Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, sehr gutes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,3,3,3,3,3,2,3,3]
[null,"∑",{"$f":"SUM(C11:C14)","v":{"v":0,"d":"0 m²"}},{"$f":"SUM(D11:D14)","v":{"v":0,"d":"0%"}},"Notizen",{"$nulls":3},"Notizen"]
[]
[2,"Innerbetriebliche Verkehrsflächen",{"$nulls":6},"Kapazitätseinschätzung zu innerbetrieblichen Verkehrsflächen",{"$nulls":8},"Potentiale innerbetriebl. Verkehrsflächen"]
[null,"2a","m²","%","vollständig versiegelt","keine Bepflanzung","starke Bodenerwärmung, kein Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, kein Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"2b","m²","%","versiegelt mit Randstreifen","Schotterrasen am Straßenrand","starke Bodenerwärmung, kein Wasserückhalt, Wasserversickerung im Randbereich, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,1,1,1]
[null,"2c","m²","%","versiegelt mit Randstreifen (versiegelte Breite:Randbereich=5:1)","Wildstauden und Gräser am Straßenrand","Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, Wasserversickerung im Randbereich, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0.5,0,0.5,1,0.5,2,2,2]
[null,"2d","m²","%","versiegelt mit Baummulden (versiegelte Breite:Randbereich=4:1)","Baummulden und Wildstauden am Straßenrand","Verdunstungskühlung & Bodenbeschattung, Wasserrückhalt & \n-versickerung im Randbereich geringes Bodenleben & Erosionsstabilität",null,1,0,1,1,1,2,2,3]
[null,"∑",{"$f":"SUM(C18:C21)","v":{"v":0,"d":"0 m²"}},{"$f":"SUM(D18:D21)","v":{"v":0,"d":"0%"}},"Notizen",{"$nulls":3},"Notizen"]
[]
[3,"Flächen für Parken und Lagerung",{"$nulls":6},"Kapazitätseinschätzung zu Flächen für Parken und Lagerung",{"$nulls":8},"Potentiale Flächen für Parken und Lagerung"]
[null,"3a","m²","%","vollständig versiegelt","keine Bepflanzung","Starke Bodenerwärmung, kein Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, kein Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"3b","m²","%","versiegelt mit Randstreifen","Randbereiche mit Schotterrasen","Starke Bodenerwärmung, kein Wasserrückhalt & -versickerung im Randbereich, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,1]
[null,"3c","m²","%","Rasengittersteine","Rasenzusammensetzung","Starke Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,2]
[null,"3d","m²","%","Schotterrasen mit Baummulden","Kräuterrasen mit Baummulden","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt & -versickerung, verbessertes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,0,1,1,1,0.5,0.5,3]
[null,"∑",{"$f":"SUM(C25:C28)","v":{"v":0,"d":"0 m²"}},{"$f":"SUM(D25:D28)","v":{"v":0,"d":"0%"}},"Notizen",{"$nulls":3},"Notizen"]
[]
[4,"Vegetationsflächen",{"$nulls":6},"Kapazitätseinschätzung zu Vegetationsflächen",{"$nulls":8},"Potentiale Vegetationsflächen"]
[null,"4a","m²","%","gewachsener, verdichteter Boden mit flacher Durchwurzelung","kurzgehaltener Rasen","Starke Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, kaum Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,0,0,0,0,0.5,0.5,1]
[null,"4b","m²","%"," gewachsener Boden mit mittlerer Durchwurzelung","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden","Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, geringe Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,"4c","m²","%","gewachsener oder strukturierter Boden mit tiefer Durchwurzelung","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden und Sträuchern","moderate Bodenerwärmung, verbesserter Wasserrückhalt & Wasserversickerung, gutes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,2,2,2,2,2,2,2,2]
[null,"4d","m²","%","gewachsener oder  strukturierter Boden mit sehr tiefer Durchwurzel.","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden, Sträuchern und Bäumen","Verdunstungskühlung und Bodenbeschattung, guter Wasserrückhalt & -versickerung, sehr gutes Bodenleben & Erosionsstabilität",null,3,3,3,3,3,3,3,3]
[null,"∑",{"$f":"SUM(C32:C35)","v":{"v":0,"d":"0 m²"}},{"$f":"SUM(D32:D35)","v":{"v":0,"d":"0%"}},"Notizen",{"$nulls":3},"Notizen"]
[]
[5,"Wasserflächen",{"$nulls":6},"Kapazitätseinschätzung zu Wasserflächen",{"$nulls":8},"Potentiale Wasserflächen"]
[null,"5a","m²","%","Wasserfläche abgedichtet mit einförmiger Böschung","geringe Uferbeplanzung","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, geringes Bodenleben (kein Kontakt mit gewachsenen Boden)",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"5b","m²","%","Wasserfläche abgedichtet mit strukturierter Böschung","Ufer- und Gewässerbeplanzung mit Stauden","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, verbessertes Bodenleben (kein Kontakt mit gewachsenem Boden)",null,1,0,0.5,1,0.5,1,1,1]
[null,"5c","m²","%","Wasserfläche mit offener Sohle und strukturierter Böschung","Ufer- und Gewässerbepflanzung, Beschattung der Wasserfläche durch Sträucher","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, gutes Bodenleben (verbesserter Kontakt mit gewachsenen Boden)  ",null,2,0,1,2,1,2,2,2]
[null,"5d","m²","%","Wasserfläche mit offener Sohle und strukturierter Böschung","Ufer- und Gewässerbepflanzung, Beschattung der Wasserfläche durch Sträucher und Bäume","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, Wasserversickerung, sehr gutes Bodenleben (guter Kontakt mit gewachsenem Boden)",null,3,0,2,3,2,3,3,3]
[null,"∑",{"$f":"SUM(C39:C42)","v":{"v":0,"d":"0 m²"}},{"$f":"SUM(D39:D42)","v":{"v":0,"d":"0%"}},"Notizen",{"$nulls":3},"Notizen"]
[]
["*","Salz- und Pestizideinsatz: Der Einsatz von Salz und chemisch synthetischen Pestiziden beeinträchtigt die Kapazität des Bodens zur Reinigung und Bindung von Schadstoffen und Schwermetallen. Kommen auf den betroffenen Flächen Salze und Pestizide zum Einsatz, wird der Wert in der Spalte \"Reinigung von Schadstoffen & Schwermetallen\" um 1 Punkt reduziert."]
["**","Neophyten: Gebietsfremde Pflanzenarten (Neophyten) beeinträchtigen natürliche Lebensräume. Befindet sich auf den betroffenen Flächen starke Bodenbedeckung mit Neophyten, so wird der Wert in der Spalte \"Teil eines biodiversen Verbundsystems\" um 1 Punkt reduziert."]
["***","Regionale Pflanzengesellschaften: Die Verwendung von Pflanzen aus der regionalen Pflanzenvermehrung ist ein Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt. Befinden sich auf der betroffenen Flächen regionale Pflanzengesellschaften, so kann der Wert in der Spalte \"Lebensraum für Bestäuber\" um 1 Punkt erhöht werden.",{"$nulls":15},"www.donau-uni.ac.at/greenergy"]

{"sheet":"Erhebungsblatt 2_Matrix_alt","index":2,"n_rows":39,"n_cols":19,"rows_kept":39,"hidden":true,"merged":[[7,0,7,7],[7,9,7,16],[8,0,8,3],[8,4,8,7],[8,9,8,16],[8,18,10,18],[9,0,9,1],[9,4,10,4],[9,11,9,13],[9,14,9,15],[10,0,10,3],[12,0,15,0],[12,1,13,1],[12,18,15,18],[16,0,20,0],[17,18,20,18],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,18,26,18],[27,0,30,0],[27,1,30,1],[27,18,30,18],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[31,18,34,18],[36,1,36,16],[37,1,37,16],[38,1,38,16]]}
["Greenergy - Optimierung von Bodenverbrauch und Bodenversiegelung an Betriebsstandorten"]
["Erhebungsblatt 2: Matrix zur Einschätzung der Kapazität der Ökosystemfunktionen am Betriebsstandort",{"$nulls":8},"Legende: Einschätzung der Kapazität der Ökosystemfunktionen zur Erbringung von Ökosystemleistungen"]
["Informationen zum aufgenommenen Betriebsstandort",{"$nulls":8},0,"keine Kapazität"]
[null,null,"Aufnahmedatum:"," ",{"$nulls":5},1,"geringe Kapazität"]
[null,null,"Projekt- bzw. Standortbezeichnung:",{"$nulls":6},2,"relevante Kapazität"]
[null,null,"Gesamtfläche des Betriebsstandorts:","m²",{"$nulls":5},3,"hohe Kapazität"]
[]
["C) Erfassen und Zuordnen der Bereiche am Betriebsstandort zu verschiedenen Ausstattungsvarianten",{"$nulls":8},"D) Einschätzung der Kapazität der Ökosystemfunktionen und zu sichernden Ökosystemleistungen",{"$nulls":8},"E) Notizen"]
[" Landbedeckungsbereiche am Betriebsstandort",{"$nulls":3},"Ausstattungsvarianten und ihre Wirkung auf Ökosystemfunktionen \n(inkl. Boden- und Lebensraumfunktionen)",{"$nulls":4},"Kapazität der Ökosystemfunktionen, Ökosystemleistungen zu erbringen \n(nach Merkmalsgruppen, zur Strukturierung und Verortung von Ökosystemleistungen)",{"$nulls":8},"Zusammenfassende Anmerkungen für die Erstberatung (Potentiale, möglich Ansatzpunkte und Maßnahmen, etc.)"]
["Bereiche am Betriebsstandort",null,"Größe des Bereichs in m²","Größe in % der Gesamtfläche des Betriebsstandortes","Nr.","Bodenaufbau und Bodenstruktur ","Bepflanzungsart","Bodenteilfunktionen (abgeleitet aus Bodenaufbau, Bodenstruktur und Bepflanzungsart)",null,"Merkmal:\nFilter & Puffer","Merkmal: Pflanzenproduktion","Merkmal: Klimaregulation",null,null,"Merkmal: Biodiversität",null,"Merkmal: Kulturelle Ökosystemleistungen"]
["Landbedeckungsbereiche am Betriebsstandort lassen sich zur Abschätzung der Boden- und Lebensraumfunktionen verschiedenen Ausstattungsvarianten zuordnen",{"$nulls":4},"Basierend auf vorhandenem Bodenaufbau und Bodenstruktur können Annahmen zu Bodenfunktionen getroffen werden","Bestehende Pflanzensysteme und -gesellschaften lassen auf  die Bodengesundheit schließen","Bodenteilfunktionen helfen bei der Einschätzung der Kapazität zur Erbringung von Ökosystemleistungen",null,"Reinigung von Schadstoffen & Schwermetallen*","Bereitstellung Nahrungsmittel, Materialien, Fasern (z.B. Mulchgräser)","Kühlungsleistung","Regenwasser-rückhalt und \n-speicherung","CO2-Speicherung","Teil eines biodiversen Verbundsystems**","Lebensraum für Bestäuber***","Aufenthaltsqualität & Identität: Mensch-Naturbeziehung"]
[]
["1 Dachflächen","Dachflächen gesamt","m²","%","1a","kein Substrat","keine Bepflanzung","starke Oberflächenerwärmung, kein Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, kein Bodenleben und keine Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"m²","%","1b","Substrathöhe < 10 cm ","Extensivbegrünung"," Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,1,1,1,1,0,1,1]
[null,"m²","m²","%","1c","Substrathöhe 10-80 cm","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden","Verdunstungskühlung, Bodenbeschattung, guter Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, gutes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,2,2,2,2,2,1,2,2]
[null,"%","m²","%","1d","Substrathöhe > 80 cm mit Strukturelementen","vielfältige Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden und Kleinbäumen","Verdunstungskühlung, Bodenbeschattung, sehr guter Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, sehr gutes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,3,3,3,3,3,2,3,3]
[2,"Innerbetriebliche Verkehrsflächen"]
[null,"2a","m²","%","2a","vollständig versiegelt","keine Bepflanzung","starke Bodenerwärmung, kein Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, kein Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"2b","m²","%","2b","versiegelt mit Randstreifen","Schotterrasen am Straßenrand","starke Bodenerwärmung, kein Wasserückhalt, Wasserversickerung im Randbereich, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,1,1,1]
[null,"2c","m²","%","2c","versiegelt mit Randstreifen (versiegelte Straßenbreite: Randbereich = 5:1)","Wildstauden und Gräser am Straßenrand","Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, Wasserversickerung im Randbereich, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0.5,0,0.5,1,0.5,2,2,2]
[null,"2d","m²","%","2d","versiegelt mit Baummulden (versiegelte Straßenbreite: Randbereich = 4:1)","Baummulden und Wildstauden am Straßenrand","Verdunstungskühlung und Bodenbeschattung, Wasserrückhalt -versickerung i. Randbereich geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,0,1,1,1,2,2,3]
[]
[]
[3,"Flächen für Parken und Lagerung","m²","%","3a","vollständig versiegelt","keine Bepflanzung","Starke Bodenerwärmung, kein Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, kein Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"m²","%","3b","versiegelt mit Randstreifen","Randbereiche mit Schotterrasen","Starke Bodenerwärmung, kein Wasserrückhalt -versickerung im Randbereich, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,0,0,0,0,0,0,0,1]
[null,null,"m²","%","3c","Rasengittersteine","Rasenzusammensetzung","Starke Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,0,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,2]
[null,null,"m²","%","3d","Schotterrasen mit Baummulden","Kräuterrasen mit Baummulden","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt -versickerung, verbessertes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,0,1,1,1,0.5,0.5,3]
[4,"Vegetations-flächen","m²","%","4a","gewachsener, verdichteter Boden mit flacher Durchwurzelung","kurzgehaltener Rasen","Starke Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, kaum Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,0,0,0,0,0.5,0.5,1]
[null,null,"m²","%","4b"," gewachsener Boden mit mittlerer Durchwurzelung","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden","Bodenerwärmung, geringer Wasserrückhalt, geringe Wasserversickerung, geringes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,1,1,1,1,1,1,1,1]
[null,null,"m²","%","4c","gewachsener oder strukturierter Boden mit tiefer Durchwurzelung","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden und Sträuchern","moderate Bodenerwärmung, verbesserter Wasserrückhalt, verbesserte Wasserversickerung, gutes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,2,2,2,2,2,2,2,2]
[null,null,"m²","%","4d","gewachsener oder  strukturierter Boden mit sehr tiefer Durchwurzelung","Pflanzengemeinschaften mit mehrjährigen Stauden, Sträuchern und Bäumen","Verdunstungskühlung und Bodenbeschattung, gute Wasserrückhalt -versickerung, sehr gutes Bodenleben und Erosionsstabilität",null,3,3,3,3,3,3,3,3]
[5,"Wasser-flächen","m²","%","5a","Wasserfläche abgedichtet mit einförmiger Böschung","geringe Uferbeplanzung","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, keine Wasserversickerung, geringes Bodenleben (kein Kontakt mit gewachsenen Boden)",null,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,"m²","%","5b","Wasserfläche abgedichtet mit strukturierter Böschung","Ufer- und Gewässerbeplanzung mit Stauden","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, verbessertes Bodenleben (kein Kontakt mit gewachsenem Boden)",null,1,0,0.5,1,0.5,1,1,1]
[null,null,"m²","%","5c","Wasserfläche mit offener Sohle und strukturierter Böschung","Ufer- und Gewässerbepflanzung, Beschattung der Wasserfläche durch Sträucher","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, gutes Bodenleben (verbesserter Kontakt mit gewachsenen Boden)  ",null,2,0,1,2,1,2,2,2]
[null,null,"m²","%","5d","Wasserfläche mit offener Sohle und strukturierter Böschung","Ufer- und Gewässerbepflanzung, Beschattung der Wasserfläche durch Sträucher und Bäume","Verdunstungskühlung, Wasserrückhalt, Wasserversickerung, sehr gutes Bodenleben (guter Kontakt mit gewachsenem Boden)",null,3,0,2,3,2,3,3,3]
[]
["*","Salz- und Pestizideinsatz: Der Einsatz von Salz und chemisch synthetischen Pestiziden beeinträchtigt die Kapazität des Bodens zur Reinigung von Schadstoffen und Schwermetallen. Kommen auf den betroffenen Flächen Salze und Pestizide zum Einsatz, so wird der Wert in der Spalte \"Reinigung von Schadstoffen & Schwermetallen\" um einen Punkt reduziert."]
["**","Neophyten: Gebietsfremde Pflanzenarten (Neophyten) beeinträchtigen natürliche Lebensräume. Befindet sich auf den betroffenen Flächen starke Bodenbedeckung mit Neophyten, so wird der Wert in der Spalte \"Teil eines biodiversen Verbundsystems\" um einen Punkt reduziert."]
["***","Regionale Pflanzengesellschaften: Die Verwendung von Pflanzen aus der regionalen Pflanzenvermehrung ist ein Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt. Befinden sich auf der betroffenen Flächen regionale Pflanzengesellschaften, so kann der Wert in der Spalte \"Lebensraum für Bestäuber\" um einen Punkt erhöht werden."]